Launchpad mit zwei Kacheln

1. Data von SD-Karte lesen
   1. Option zur Auswahl zwischen ErrorData, LaserData und GenericData
   2. Anzeige der Daten als Diagramm
2. Daten vom EEPROM lesen und aktualisieren
   1. Daten laden und anzeigen
   2. Daten bearbeiten
   3. Daten wieder auf den EEPROM schreiben

